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1、 基本情况
河北明卓农业科技有限公司生物实验室项目位于石家庄高新区天山南大街 695号3号楼A座（联东U谷3-A）。项目总投资1200万元，其中环保投资30万元。项目主要建设内容：租用联东U谷3-A现有厂房，新增气相色谱仪、高效液相色谱、液相色谱质谱联用仪、光照培养箱等实验仪器，建设农产品、环境非靶标生物等检验与测试技术开发的实验室及办公区域，开展相关领域检测技术研发及产品质量委托检验业务，年检测样品200个。
2、 污染物排放执行标准
1、有组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业排放限值。甲醇、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值。氨、臭气浓度排放执行 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准限值。 
厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。无组织甲醇、氯化氢排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表3企业边界挥发性有机物浓度限值；无组织氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建项目污染物厂界标准值。厂区内非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物排放限值。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）污水排放协议中标准要求。
3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、样品暂存、样品制备及前处理、实验分析废气收集后由风机引至二级活性炭吸附装置处理，通过1根25m排气筒（DA001）排放。
2、实验废液（实验室器具清洗废水、设备检测废水、实验室样品预处理及试剂配制废水）作为危险废物处置。生活污水、水生物饲养废水经联东U谷公共化粪池处理后，排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进一步处理。
3、运营期噪声主要为通风柜及风机等设备产生的噪声。采取选用低噪声设备，将产噪设备安装在车间内并安装基 础减振设施等措施。
4、 不含危险化学品的废包装物、农产品废样品收集后外售。实验废液（实验室器具清洗废水、设备检测废水、实验室样品预处理及试剂配制废水、废试剂盒、废培养基、沾染危险化学品的包装物、实验用废防护用品、农药废样品、沾染动物排泄物及废饲料的脏垫料，收集后分区密闭暂存于危废室1，定期委托有危险废物处置资质的单位进行处理；实验后动植物残体袋装冷冻存放于危废室2内，定期委托有危险废物处置资质的单位进行处理。

