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1、 基本情况
石家庄斯坦德优检测技术有限公司检测技术扩建项目位于石家庄高新区太行南大街769号京石协作创新示范园201号厂房A6栋5层、2层。项目总投资250万元，其中环保投资3万元。项目主要建设内容：扩建项目租赁厂房565.73平方米，并在现有实验室基础上，购置紫外可见分光光度计、红外测油仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、离子色谱仪、气相色谱仪、恒温恒湿室、自动烟尘烟气测试仪、大气流量采样器、真空采样箱、油气回收监测仪、噪声检测仪等设备。扩建项目完成后用于从事环境检测活动，预计一年出具检测报告1500份。扩建项目完成后预计一年出具检测报告3500份。
2、 污染物排放执行标准
1、有组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业挥发性有机物有组织排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；厂界无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃排放执行 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）中表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；无组织臭气浓度排放《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及石家庄高新污水处理服务有限公司(石家庄高新第一污水处理厂)协议进水水质要求。
3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、项目溶液配置、样品预处理、实验分析过程产生的废气经实验台集气罩/通风橱收集+二级活性炭吸附处理后，通过1根25m高排气筒（P6）排放。
2、纯水制备浓水、后三次实验器具清洗废水经实验室污水间（处理工艺“酸中和/碱中和+双氧水氧化+沉淀”，处理能力4m3/d）处理后与生活废水一同经管道排入园区污水处理措施（采用“水解酸化+A/O+絮凝沉淀+消毒”处理工艺，处理规模90m3/d）处理后通过市政污水管网进入石家庄高新污水处理服务有限公司进行处理。
3、运营期噪声噪声污染源主要来自实验设备、风机等设备噪声。采取选用低噪设备，隔声、减振对等措施。
4、 项目前三次实验器具清洗废水、实验废液；实验室废物（废试剂、废玻璃、一次性手套、口罩等）、废活性炭、废过滤棉、沉淀池沉渣，统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。废反渗透膜收集后由厂家回收。未沾染药剂的废包装，收集后外售。生活垃圾由环卫部门定期清运。

