	审批意见：                        石高审循化环表〔2026〕8号
经研究，同意石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸亚铁扩能改造项目建设，批复如下：

一、项目位于石家庄高新区石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸亚铁扩能改造项目，中心坐标为东经114°40'21.967"，北纬37°57'46.889"。厂区西南侧为东汇化工园区供水有限公司、河北省电力公司220kV石化变电站，西侧隔石炼中街自北向南依次为河北旭隆化工有限公司、河北协同化学有限公司、石家庄白龙化工股份有限公司，南侧为空地，东侧为河北威远生物化工有限公司，北侧隔化工中路为河北八维化工有限公司。项目总投资548.44万元，其中环保投资10万元，占总投资的1.82%。主要建设内容为：对甘氨酸螯合物一车间进行扩能改造，改造完成后甘氨酸亚铁产能由原来50吨/年增加至300吨/年。拆除原有喷雾干燥系统、加热系统、粉碎机、冷凝器、布袋除尘器、离心机、水计量罐、风机、水吸收塔、酸吸收塔、水循环泵、酸循环泵等共计13台（套），新增反应釜、离心机、喷雾干燥系统成套、加热系统成套、料液槽、料液泵、粉碎设备成套、风机、尾气处理系统成套，除尘风机等生产及配套设备约17台（套）。

二、该项目主要环境保护措施如下：

1.废水。新增生产废水排至现有污水处理站处理达标后，经总排口排至石家庄良村南污水处理厂进一步处理。总排口水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足石家庄良村南污水处理厂进水水质要求。
2.废气。①投料、粉碎及包装工序废气由“集气罩+软帘”+收集，通过管道引至布袋除尘器进行处理，达标后经25米高排气筒（DA028）排放；②喷雾干燥工序废气密闭管道收集，通过管道引至“水洗塔+酸洗塔”装置进行处理，达标后经25米高排气筒（DA028）排放；③污水处理站废气密闭收集，通过管道引至现有“水吸收+恒温多级生物滤池”装置进行处理，达标后经15米高排气筒（DA010）排放。加强环境保护管理，采取有效措施减少无组织排放。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级及表2标准。
3.噪声。主要噪声源为离心机、喷雾干燥系统、粉碎机、泵类等。通过选用低噪声设备、墙体隔音、室外风机设置隔声罩等措施达标排放。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.固体废物。一般固废：废包装袋收集后外售，废反渗透膜、废布袋收集后定期由厂家回收利用；污泥收集后暂存于厂内一般固废库，定期交有利用能力的单位处置后综合利用。危险废物：废润滑油由专用容器盛载，与废润滑油桶一并分类暂存于现有危废暂存间，定期交有资质单位处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

其他环境保护措施要严格按照环境影响报告表中的内容落实，确保各种污染物长期稳定达标排放。

三、严格按照报告表内容落实污染物总量控制相关要求。项目建成全厂主要污染物排放总量控制指标不变，仍为：COD 54.595t/a，NH3-N 5.887t/a，SO2 5.94t/a，NOx 0t/a；其它特征因子污染物排放指标为：颗粒物 80.663t/a，VOCs 122.95t/a。
四、加强施工期环保管理工作，合理安排工期，采取有效措施，避免和缓解项目建设对周围环境造成的各种影响。

五、项目建设必须严格执行“三同时”制度；在申领排污许可证之前依据相关规定完成排污权交易手续；在启动生产设施或者在实际排污之前30日内申领排污许可证；按照相关要求进行建设项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

六、本项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

七、该项目“三同时”监管和日常环保监督管理工作由石家庄高新技术产业开发区生态环境局负责。
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