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一、项目由来
塑料管材行业作为装备制造业的朝气蓬勃发展的新技术，受到了日益广泛的应用及重视。随着技术的进步，塑料管材行业在技术方面将迎来新的突破。为满足行业的快速发展，河北星塑管道科技有限公司拟投资10000万元在河北省石家庄高新区循环化工园区宽亭大街117号建设“河北星塑管道科技有限公司全自动PE、MPP生产研发项目”。本项目主要建设厂房（包含全自动PE生产线、MPP生产线及附加品生产线）、研发办公楼、泵房及配套设施等，建筑面积约22755平方米。项目建成后，年产PE水利专用管9000吨、MPP电力专用管10000吨。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目应进行环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53.塑料制品业”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。河北星塑管道科技有限公司委托我公司承担本次建设项目的环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位立即组织编制主持人及技术人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。
二、建设内容
1．项目基本情况
（1）项目名称：河北星塑管道科技有限公司全自动PE、MPP生产研发项目
（2）建设单位：河北星塑管道科技有限公司
（3）建设地点：位于河北省石家庄高新区循环化工园区宽亭大街117号，厂址中心地理坐标为东经114°41′57.056″，北纬37°59′2.826″。厂区北侧、东侧、南侧均为空地，西侧为宽亭大街，隔街为丘头村。距最近敏感点为厂区西侧60m处的丘头村。
（4）建设性质：新建
（5）建设内容：本项目主要建设厂房（包含全自动PE生产线、MPP生产线及附加品生产线）、研发办公楼、泵房及配套设施等，建筑面积约22755平方米。项目建成后，年产PE水利专用管9000吨、MPP电力专用管10000吨。
5．平面布置图
根据场地所处的地理位置及工程建设用地的地块形状和场地周围的交通运输条件，总图布置充分考虑建筑采光、人货流向、节耗、消防安全和厂区景观等因素。项目平面布置为：大门位于厂区东侧和西南侧，厂区北侧自西向东依次为、1#厂房、2#研发办公楼，3#水泵房位于厂区东南角，危废间位于1#厂房内南侧，一般固废间位于危废间东侧，成品区位于车间东南侧，原料区位于车间东北侧。
6．工作制度及劳动定员
根据建设单位提供的资料，项目劳动定员18人，3班制，每班8小时，年生产300天。 
7．主要产品及产能
表2-5  项目产品方案一览表
	序号
	名称
	年产量
	规格
	单位

	1
	PE水利专用管
	9000
	直径20-1200mm
	t/a

	2
	MPP电力专用管
	10000
	直径50-315mm
	t/a


注：项目辅助产品为弯头，根据客户需要生产，工艺与PE水利专用管、MPP电力专用管相同，为PE水利专用管、MPP电力专用管配套管材。
本项目PE水利专用管产品质量标准执行《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）标准，MPP电力专用管产品质量标准执行《电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》-（DL/T802.7-2010）标准。
8．项目总投资
项目总投资10000万元，其中环保投资200万元，占总投资的2%。
9．公用工程
（1）给排水
①给水
项目用水由园区供水管网提供，新鲜水用量为6.845m3/d（2053.5m3/a），主要为冷却用水及职工生活用水。
冷却用水：
根据企业提供资料，项目设置1座100m3循环冷却水池，水池内储存循环冷却水，供水至挤出及冷却工序使用，冷却水循环使用，为保障水质与冷却效果，每年定期外排。
参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），浓缩倍数公式如下：


   
式中：N为浓缩倍数，Qm为补充水量，Qb为排污水量，Qw为风吹损失水量，Qe为蒸发损失水量。
项目循环水泵流量为16m3/h，循环水量为384m3。项目蒸发损失水量占循环水量的1%，风吹损失水量按循环水量的0.1%计，则风吹损失水量Qw为0.384m3/d，蒸发损失水量Qe为3.84m3/d，浓缩倍数取值3，带入上述公式计算可得排污水量为1.536m3/d，则补水量为1.536m3/d+0.384m3/d+3.84m3/d=5.76m3/d。
生活用水：
参照河北省《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）生活用水标准农村居民用水定额为18.5-22.0m3/人·a，本次取最大值，按照人均用水量为22.0m3/a计（按照365天计，每天每人用水量约为0.0603m3/d），，项目劳动定员为18人，职工生活用水量为1.085m3/d（325.62m3/a）。
②排水
项目废水主要为冷却废水及生活污水，冷却废水产生量为1.536m3/d，职工生活污水产生量按需求量的80%计算，为0.868m3/d，项目生活污水经防渗化粪池处理后与冷却废水一同经管道排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（石家庄良村南污水处理厂）进一步处理。
（2）供电
项目耗电量为218.4万kW·h/a，由园区供电管网提供，满足企业用电需求。
（3）供暖及制冷
项目生产采用电加热，办公室供热及制冷均采用空调。
综上所述，建议项目总量控制指标为：COD：0.029t/a、NH3-N：0.001t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0.54t/a、颗粒物：1.026t/a。
项目施工期主要污染源为扬尘、废水、施工机械噪声及固体废物，且施工期污染物的排放均呈现间断排放特征。
1、环境空气影响分析
本项目施工期扬尘主要为土建施工产生扬尘和运输产生的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。为了减轻这种扬尘的影响，施工单位应按照《河北省建筑施工扬尘防治强化措施新18条》、《河北省扬尘污染防治法》（2020年4月1日起实施）、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求，采取如下措施：
（1）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息。
（2）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座；
（3）对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区使用混凝土硬化；办公区、生活区使用混凝土硬化或人行道砖进行铺装，配套实施园林绿化；
（4）在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出；
（5）按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施；
（6）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施；
（7）建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施；
（8）项目施工过程中，施工场应至少设置4个扬尘监测点。监测点位宜设置于车辆进出口处和工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界处，在施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性。
（9）在土方施工作业过程中，合理控制土方开挖和存留时间，作业面应当采取洒水、喷雾等防尘措施，对已完成的作业面和未进行作业的裸露地面应当采取表面压实、遮盖等防尘措施，堆放超过八小时不扰动的裸土应当进行遮盖；
（10）工程主体作业层应当使用密目式安全网进行封闭，并保持整洁、牢固、无破损；
（11）建筑物内保持干净整洁，清扫时应当洒水防尘；
（12）装饰装修施工中，在施工现场进行机械剔凿、清理作业时应当采取封闭、遮盖、喷淋等防尘措施。
（13）在重污染天气预警期间或者出现四级以上大风天气状况时，除应急抢险外，施工单位应当停止拆除、爆破、土石方等可能产生扬尘污染的作业。
（14）严格房屋建筑和市政基础设施工程（统称建筑）施工扬尘监管，继续深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》，县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。
采取以上措施后，施工场地扬尘能够满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求，施工期废气对周围环境空气影响较小。
2、水环境影响分析
施工期废水主要包括施工生产废水和施工人员的盥洗废水两大类：生产废水主要来源于运输车辆冲洗废水。
机械设备洗涤水以及运输车辆冲洗水中主要污染物为悬浮物，施工过程中在临时施工区设置沉淀池，生产废水经沉淀池澄清后回用，不外排，对环境无明显影响。施工产生的盥洗废水，主要为施工人员洗漱用水，产生量较小，其污染因子主要为SS、COD，施工场地使用化粪池，不会对周边环境产生明显影响。
因此，项目对周围水环境影响较小。
3、声环境影响分析
施工期的噪声主要来自现场各类机械设备及运输车辆的运行，其特点是间歇性或阵发性，并具备流动性、声压级较高等特征。为减轻施工噪声对附近村庄的影响，本项目将采取如下措施：
（1）人为控制。增强施工人员的环保意识，施工现场禁止大声喧哗吵闹等；作业中搬运物件必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的响声，严禁抛掷物体造成噪声。
（2）作业时间上控制。禁止在夜间 22:00～次日 6:00及午间 12:00～14:00施工；特殊情况确需连续作业或夜间作业的，须提前向有关部门提出申请，经批准后，方可进行夜间施工，并提前张贴公告通知周边可能受到影响的居民并做好相应降噪措施。
采取上述各项措施后，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准要求。
4、固体废弃物环境影响分析
施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，均为一般固废，垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。
固体废物的处理满足《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求规定。
经采取上述防治措施后，施工期对周围环境的影响较小。施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的、随着工程的建成完工而消失。
1．废气
（1）废气产排污情况及环保措施
项目废气主要为上料、混合搅拌工序产生的颗粒物及加热挤出工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度。上料、混合搅拌工序废气经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；加热挤出工序废气经集气罩收集，通过过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。切割工序产生的颗粒物采取移动式滤筒净化器处理后无组织排放，未经收集的无组织废气采取车间密闭措施。
（2）上料、混合搅拌工序废气
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”，上料、混合搅拌工序的产污系数为6千克/吨-成品，项目年产PE水利专用管9000吨、MPP电力专用管10000吨，则颗粒物产生量为114t/a。上料、混合搅拌工序废气经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器对颗粒物的去除效率为99%，废气量为15000m3/h，年工作时间5000h，则颗粒物排放浓度为13.68mg/m3，排放量为1.026t/a，排放速率为0.205kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及其修改单要求。
（3）加热挤出工序废气
本次评价加热挤出工序非甲烷总烃产生情况类比安徽宜家管业有限公司年产10000吨PE、MPP管材项目验收检测报告（报告编号：JJYS2022007）中的检测数据。项目加热挤出工序废气经集气罩收集，通过过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。集气罩收集效率为90%，两级活性炭吸附装置对非甲烷总烃、臭气浓度的去除效率为80%，废气量为20000m3/h，加热挤出工序年运行时间为7200h，则非甲烷总烃排放量为0.540t/a，排放速率为0.075kg/h，排放浓度为3.75mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表1塑料制品业大气污染物浓度限值。臭气浓度为360（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值。
1.2无组织废气
本项目无组织废气为集气罩未收集废气及切割工序产生的颗粒物。
（1）切割工序废气
项目切割工序会产生少量颗粒物，根据《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞），物料混料、破碎粉尘按原料0.1%～0.4%核算，仅剪切、切断工艺无剧烈研磨，悬浮细粉大幅降低，可取0.001%～0.01%，本次取0.01%，项目切割工序原料约为19001t/a，则颗粒物产生量为1.9t/a，年工作6000h。切割工序产生的颗粒物经集气罩收集后采取移动式滤筒净化器处理后无组织排放。集气罩收集效率为90%，去除效率为98%，则切割工序颗粒物排放量为0.034t/a。
（2）集气罩未收集废气
集气罩未收集的废气为污染物产生量的10%，即集气罩未收集的颗粒物为11.59t/a，非甲烷总烃为0.3t/a，采取车间密闭措施后颗粒物排放量为4.636t/a，排放速率为0.773kg/h；非甲烷总烃排放量为0.3t/a，排放速率为0.042kg/h，臭气浓度＜20（无量纲）。
经预测，厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值及其修改单要求；厂界无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建排放标准值。厂区内无组织非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）中表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求（厂房外）。  
2、废水
项目废水主要为冷却废水及生活污水，冷却废水产生量为1.536m3/d，职工生活污水产生量按需求量的80%计算，为0.868m3/d，项目生活污水经防渗化粪池处理后与冷却废水一同经管道排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（石家庄良村南污水处理厂）进一步处理。本项目冷却废水、生活污水排水水质满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2间接排放水污染特别排放限值及石家庄高新区循化环境水务有限公司（石家庄良村南污水处理厂）协议标准要求。
3．噪声
（1）噪声影响分析
项目噪声主要为生产设备、泵及风机运行时产生的设备噪声。根据类比分析，产噪声级值在70～90dB（A）之间。该项目主要采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装软连接等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。设备噪声对厂界贡献值的范围为37.3-52.8dB（A），对产生噪声设备采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装软连接等降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。
因此，本项目噪声不会对周围声环境产生明显不利影响。
4．固体废物
本项目产生的固体废物为废过滤棉、废活性炭、废机油、废机油桶、废包装材料、边角料、不合格品、废布袋、除尘灰及职工生活垃圾，废布袋、除尘灰、废包装材料、边角料、不合格品属于一般工业固体废物，废过滤棉、废活性炭、废机油、废机油桶属于危险废物。
其中，废过滤棉产生量为0.5t/a，废机油产生量为0.1t/a，废机油桶产生量为0.05t/a，废过滤棉、废机油、废机油桶均分类收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
废包装材料产生量为0.5t/a，边角料产生量为1t/a，不合格品产生量为2t/a，废布袋产生量为0.1t/3a，废包装材料、边角料、不合格品、废布袋均收集后外售处置；除尘灰产生量为103.250t/a，收集后外售。
职工生活垃圾按0.5kg/人·d计，项目劳动定员18人，则职工生活垃圾产生量为2.7t/a，收集后由环卫部门定期清运。
废活性炭产生量：
参考《石家庄市涉VOCs企业活性炭吸附脱附技术指南》，活性炭吸附材料填充量与处理气量之比应不小于1:5000，单个吸附箱吸附材料填充量应不小于1m3。本项目有机废气治理设施处理风量20000m3/h，则单个吸附箱活性炭填充量为3m3，活性炭密度0.5g/cm3，则两级活性炭填充量4t/a；活性炭吸附非甲烷总烃量为2.161t/a，活性炭有效吸附量参考《简明通风设计手册》P517页中经验值：0.3kg/kg活性炭进行取值，则每年需要活性炭为7.203t/a，考虑活性炭的活性，保证处理效率，按每年更换2次，则应废活性炭产生量约10.161t/a，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。
本项目产生的固体废物均能够妥善处理或综合利用，措施可行，不会对周围环境产生明显影响。
6．生态
本项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性。本项目所在区域的人工环境对生物流通起主要作用，本项目运营对生物流通的影响相对较小。
因而，本项目的建设不会对生态系统的完成性造成负面影响
7．环境风险
环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。
8．电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。
项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响可控制在一定程度和范围内，从环境保护角度论证，本项目的建设环境影响可行。
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