拟批赛蕴泽启生物科技（石家庄）有限公司新型递送载体小试和工艺开发实验室环评文件基本情况
    
1、 基本情况
赛蕴泽启生物科技（石家庄）有限公司新型递送载体小试和工艺开发实验室（项目代码：2603-130171-89-03-806917）位于石家庄高新区郄马路321号京津冀协作创新示范园区二期B203厂房B5栋五层5-2-1。项目总投资300万元，其中环保投资24万元。项目主要建设内容：租赁厂房500平方米。购置发酵 罐、纯化设备、超滤设备、生物安全柜、分析仪器设备及相 应配套设备等共计30台（套）。实验室主要布置前处理间、发酵间、种子培养间、纯化间、配液间、灭菌间、制水间、分析实验室、耗材库、试剂库、危废暂存间等主公辅工程房间。本项目主要进行CISZ蛋白复合体的工艺开发及小试。项目完成后，年产CISZ蛋白复合体1000升。
2、 污染物排放执行标准
1、有组织TVOC、HCl、氨排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1医药制造行业标准；硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级大气污染物排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准。 
厂区内非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂界非甲烷总烃、HCl、硫酸雾、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。厂界氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建项目污染物边界标准值。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及石家庄高新第一污水处理厂签订的污水协议标准要求。
3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、称量投料、发酵培养、裂解、离心、前处理、检测过程产生的废气经通风橱/万向罩收集，危废间废气经管道收集，收集后的废气一并经“SDG脱酸+二级活性炭吸附装置”处理，通过1根35m高排气筒（DA001）排放。摇瓶扩增产生的微生物气溶胶废气经过二级生物安全柜收集后无组织排放。
2、生活污水、实验器材第三次清洗水、纯水制备浓水经管道排入京津冀协同创新示范园二期污水处理站（设计处理规模为90m3/d，采用“水解酸化+A2/O生化处理+MBR+消毒”处理工艺）处理后进入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进一步处理。
3、运营期噪声主要为实验研发及辅助设备工作时产生的噪声。采取采取设备安装弹性减振橡胶垫、厂房隔声等措施。
4、 [bookmark: _GoBack]废超滤膜、废RO膜集中收集后交原厂家回收；未沾染药剂的废包装收集后外售。沾染药剂的废包装、废滤芯、废发酵液、沉淀物、废液、实验器材前两次清洗废液、检测废液、废过滤棉、废活性炭、废SDG吸附剂、废过滤器收集 后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。

