拟批准河北瑞鹤医疗器械有限公司骨科医疗器械前沿技术创新研发及生产项目环评文件基本情况

基本情况
河北瑞鹤医疗器械有限公司骨科医疗器械前沿技术创新研发及生产项目位于石家庄高新区东至太行西街、西至秦岭大街、南至冲江路、北至文盛路。项目总投资12000万元，其中环保投资50万元。项目主要建设内容：开展高端生物医用植入性材料及智能骨科机器人前沿技术开发并搭建科研创新平台，提升改造现有厂房，购置三坐标、喷雾造粒机、热等静压机等相关研发、生产、检测设备及辅助设施，搭建生物医用材料生产线、骨科智能手术机器人生产线及配套工艺生产线，项目建成后，形成生物医用材料自主开发技术及原材料与产品产业化能力，年产关节陶瓷部件2万件，年产骨科手术机器人10台(套)，手术应用不少于200例。

二、污染物排放执行标准

1、有组织颗粒物执行《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB13/5214-2020）表1大气污染物排放限值；氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业标准。 

厂区内非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放 控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂界非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界颗粒物执行《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB13/5214-2020）表2企业边界大气污染物无组织排放限值；厂界氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建项目污染物边界标准值。

2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）签订的污水协议标准要求。

3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
4、危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾处置执行《河北省固体废物污染环境防治条例》要求进行管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

三、建设项目拟采取的污染防治措施。

1、称量废气、混合废气、搅拌废气、喷雾造粒废气、筛分 废气、烧结废气、排胶废气经集气罩/集气管道收集后，经“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理，通过1根18m高排气筒（DA001）排放。

2、职工生活污水经化粪池处理后与空调机组排水一并排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进一步处理。

3、运营期噪声主要为为生产设备工作时产生的噪声。采取安装弹性减振橡胶垫、厂房隔声等措施。

4、金属边角料、废包装材料、陶瓷材料废边角料、除尘灰和废布袋集中收集后外售。括废切削液、废切削油、废切削液桶、废切削油桶、含油金属边角料、沾染有毒有害物质的废内包装材料、废氨水桶、废活性炭收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。
