拟批准琛瑀（河北）生物医药有限公司生物药物和细胞制品制备研发服务基地建设项目环评文件基本情况

基本情况
琛瑀（河北）生物医药有限公司生物药物和细胞制品制备研发服务基地建设项目位于石家庄高新区天山南大街695号联东U谷-石家庄科技创新中心第1期11号楼。项目总投资3000万元，其中环保投资50万元。项目主要建设内容：生物药物研发服务基地建设内容购置移液枪、离心机、生物安全柜等相关设备，建设分子生物学实验室、发酵室、培养间及相关附属设施，开展生物药物研发和提供生物药品技术服务等业务，年研发服务次数为1000次；细胞制品制备研发服务基地建设内容购置生物安全柜、二氧化碳培养箱、离心机等相关设备，建设样品接收间，样品处理间，物料存储间，细胞培养实验室及相应附属设施，开展细胞制品药物研发和提供细胞制品技术服务等业务，年研发服务次数为1000 次。

二、污染物排放执行标准

1、有组织非甲烷总烃排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1医药制造工业大气污染物排放限值；有组织TVOC（乙醇、乙酸乙酯）排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值；有组织氨、硫化氢排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值；有组织臭气浓度排放满足《恶臭污染物 排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值。

2、废水排放执行石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）污水排放协议中限值要求，污水协议中未规定的总有机碳、急性毒性执行《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB21903-2008）、《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）中水污染物特别排放限值，阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准要求。

3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。

1、发酵废气及污水处理废气经集气管收集，纯化废气经集气罩收集，以上废气经收集后引至同1套“除雾器+二级活性炭吸附装置”处理，通过1根21m高排气筒（DA001）排放。

2、实验仪器及器具清洗废水经离子交换设备处理，试剂配制废液经预消毒器灭活，与洗衣废水、地面清洁废水、纯水制备排水经污水处理设备（采用“调节池+PH调节池+微电解池+絮凝沉淀池+袋式过滤器+清水池+多介质过滤+缓释消毒器”处理工艺，处理能力为1.0m3 /d）处理，处理后与生活污水一同经化粪池处理，最终经市政污水管网排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新区第一污水处理厂）进一步处理。

3、运营期噪声主要为研发设备及风机运行时产生的噪声。采取选取低噪声设备，风机采取基础减振，设备进行厂房隔声等措施。

4、废塑料枪头，废塑料离心管，废塑料培养瓶，废纤维膜，废塑料6孔板，废塑料瓶，废过滤器，废塑料平板，废巴氏滴管，废塑料管，废滤纸收集后外售；废树脂由设备厂家回收；琼脂糖凝胶经高压蒸汽灭菌锅灭活后外售肥料厂。离心产生的沉淀物、固态废培养基、研发废液（包含培养上清废液、试剂盒废液、废缓冲液、废培养液、废弃细胞上清液、未被CD3标记的废细胞液、培养基废液、PBS 废液、废酒精、样本废液等）、废试剂、沾染废物（手套、口罩、 抹布、包装材料等）经高压蒸汽灭菌锅灭活后暂存危废间，定期由有资质单位清运处置。污水处理设施污泥、废离子交换树脂经高压蒸汽灭菌锅灭活后暂存危废间，定期由有资质单位清运处置。废活性炭、废过滤棉收集后暂存厂区危废间，定期由有资质单位清运处置。
