	审批意见：                        石高审循化环表〔2026〕9号
经研究，同意河北星塑管道科技有限公司全自动PE、MPP生产研发项目建设，批复如下：

一、项目位于石家庄高新区宽亭大街117号，中心坐标为东经114°41'55.029"，北纬37°59'2.652"。厂区北侧、东侧、南侧均为空地，西侧隔宽亭大街为丘头村。项目总投资10000万元，其中环保投资200万元，占总投资的2%。主要建设内容为：新建厂房（包含全自动PE生产线、MPP生产线及附加品生产线）、研发办公楼、泵房及配套设施等，建筑面积约22755平方米。项目建成后，年产PE水利专用管9000吨、MPP电力专用管10000吨。
二、该项目主要生态环境保护措施如下：

1.废水。生活污水经防渗化粪池处理后与冷却废水一同经总排口排至石家庄良村南污水处理厂进一步处理。总排口水质执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2间接排放水污染特别排放限值，同时满足石家庄良村南污水处理厂进水水质要求。
2.废气。①上料、混合搅拌工序废气由集气罩收集，通过管道引至布袋除尘器进行处理，达标后经15米高排气筒（DA001）排放；②加热挤出工序废气由集气罩收集，通过管道引至“过滤棉+两级活性炭吸附”装置进行处理，达标后经15米高排气筒（DA002）排放；③切割工序产生的颗粒物由移动式滤筒净化器处理后无组织排放。加强生态环境保护管理，采取有效措施减少无组织排放。颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及其修改单要求，《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9及其修改单要求；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1、表2标准，《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9及其修改单要求；有组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级及表2标准。
3.噪声。主要噪声源为生产设备、泵及风机等。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装软连接等措施达标排放。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4.固体废物。职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。一般固废：废包装材料、边角料、不合格品、废布袋、除尘灰收集后定期由厂家回收利用。危险废物：废过滤棉、废活性炭、废机油由专用容器盛载，与废机油桶一并分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

其他生态环境保护措施要严格按照生态环境影响报告表中的内容落实，确保各种污染物长期稳定达标排放。

三、严格按照报告表内容落实污染物总量控制相关要求。本项目主要污染物排放总量控制指标为：COD 0.029t/a，NH3-N 0.001t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a；其它特征因子污染物排放指标为：颗粒物 1.026t/a，VOCs 0.54t/a。
四、加强施工期生态环境保护管理工作，合理安排工期，采取有效措施，避免和缓解项目建设对周围生态环境造成的各种影响。

五、项目建设必须严格执行“三同时”制度；在申领排污许可证之前依据相关规定完成排污权交易手续；在启动生产设施或者在实际排污之前30日内申领排污许可证；按照相关要求进行建设项目竣工生态环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

六、本项目生态环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批生态环境影响报告表。

七、该项目“三同时”监管和日常生态环境保护监督管理工作由石家庄高新技术产业开发区生态环境局负责。
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