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1、 基本情况
河北省兽药饲料工作总站（河北省畜产品质量检验监测中心）河北兽用生物制品区域性检验实验室建设项目位于石家庄高新区裕华东路251号。项目总投资3000万元，其中环保投资280万元。项目主要建设内容：改建兽用生物制品检验实验室及配套动物房共 1307.3m2。对一层（799.5m2）与十二层（355.8m2）进行改造，对院内室外平房（152m2）进行改造。拟改造内容包括实验室地面改造、吊顶改造、墙壁改造、空调通风系统更换、实验室电力水路改造等。项目购置质谱仪、液相色谱-质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、动物生化分析仪、多功能酶标仪、生化培养箱、恒温恒湿培养箱、鸡胚孵化箱等仪器设备239台/套。项目建成后主要提供生物活性与效力评价、理化性质与常规指标检测、微生物污染与安全性控制检测、检疫检验，合计200批次/a。
2、 污染物排放执行标准
1、动物实验室有组织恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值中15m高排气筒限值要求；理化实验室甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值中45m高排气筒限值要求、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他行业最高允许排放浓度。 
厂界无组织NH3、H2S、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值；厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值、厂界无组织甲醇执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表3企业边界挥发性有机物浓度限值；厂界无组织非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB3838-1996）及其修改单中三级标准，同时满足石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进水协议标准进水水质要求。
3、东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、饲养产生的含病原微生物气溶胶先经设备高效过滤器处理后，进入排风管道排至楼顶，经两级活性炭吸附装置吸附后经1根15米高的排气筒（DA001）排放；含病原微生物气溶胶的实验内容（包括给料、称重、换垫料、取材等）均在生物安全柜中进行，实验产生的含病原微生物气溶胶先经生物安全柜高效过滤器处理后部分回到生物安全柜内循环，部分排入P2动物房，由所在动物房内排风系统收集，经“高效过滤器+两级活性炭吸附装置”吸附后经1根15米高的排气筒（DA001）排放。屏障环境正压环境动物房（免疫）、屏障环境负压环境检疫观察室产生的动物饲养臭气经所在饲养设备的高效过滤器过滤后部分回到柜内循环，部分排入所在房间，然后经所在房间排风口进入对应的排风系统，经净化装置（UV光氧催化装置+水喷雾）处理后经1根15米高排气筒（DA002）排放。屏障环境负压环境动物房（豚鼠、兔、猫、犬实验室）产生的动物饲养臭气经动物房排风口进入对应的排风系统，经过净化装置（UV光氧催化装置+水喷雾）处理后经1根15米高排气筒（DA003）排放。功能试验室（理化实验室）废气经通风橱柜收集，所在房间废气通过排风口进入对应的排风系统，通过两级活性炭吸附装置处理后经1根45米高排气筒（DA004 ）排放。
2、生活污水及超纯水制备浓水直接排入化粪池，实验室废水和喷雾排水排入配套污水处理站（物理吸附法+化学法（电化学法、电解法、臭氧+UV光解杀菌联用技术）+生物膜法）处理后排入化粪池，最终经市政管网排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进一步处理。
3、运营期噪声主要为实验和动物房所用设备、污水处理站泵类和空调机组风机运行时产生的噪声。采取选用低噪声设备、安装隔音罩、减震垫，墙体隔声等措施。
4、 废弃的普通外包装材料收集后外售给物资单位处理；生活垃圾、纯水制备设施产生的废反渗透膜，收集后由当地环卫部门统一清运。废垫料经灭活后密闭袋装暂存于危险废物（医疗废物）暂存间，定期委托有资质的单位处置。废弃的实验耗材及试剂瓶分类收集后暂存于危险废物（医疗废物）暂存间并委托有资质单位进行处置。废药品分类收集后暂存于危险废物（医疗废物）暂存间并委托有资质单位进行处置。动物尸体及组织置于专用耐高温的医疗垃圾袋内经高压蒸汽灭菌器进行灭菌处理后，放置在危险废物（医疗废物）暂存间中的尸体冷冻冰柜暂存，并委托有资质单位进行处置。⑤实验废液（废试剂、废培养基（液）、废缓冲液、废冻存液、废血液及组织块）分类收集后暂存于危险废物（医疗废物）暂存间并委托有资质单位进行处置。废灯管暂存于危险废物（医疗废物）暂存间并委托有资质单位进行处置。废催化剂暂存于危险废物（医疗废物）暂存间并委托有资质单位进行处置。废活性炭暂存于危险废物（医疗废物）暂存间并委托有资质单位进行处置。废过滤器滤芯暂存于危险废物（医疗废物）暂存间并委托有资质单位进行处置。废水处理过程产生污泥暂存于危险废物（医疗废物）暂存间并委托有资质单位进行处置。污水处理站废反渗透膜暂存于危险废物（医疗废物）暂存间并委托有资质单位进行处置。
