拟批准河北久维电力装备有限公司年产3万平米预装式变电站用舱体项目环评文件基本情况

基本情况
河北久维电力装备有限公司年产3万平米预装式变电站用舱体项目位于石家庄高新区黄山街与裕华东路交口西北角。项目总投资1000万元，其中环保投资100万元。项目主要建设内容：购置瓦楞机、瓦楞组焊机、激光切板机、激光型材切割机、防腐、涂装线(含燃烧天然气固化炉)、折弯机、空压机、电焊机、焊烟净化系统、抛丸机；氧气、丙烷、二氧化碳罐体；聚氨酯喷涂机、手动激光切割机；地牛、叉车、升降机；型材切割机、割枪、角磨机、气动打磨机、手动开孔机、手电钻、冲击钻等设备及工具。项目完成后，预计年产预装式变电站用舱体3万平方米。

二、污染物排放执行标准

1、焊接工序颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的“表2新污染源大气污染物排放限值”标准要求（排放速率严格50%执行）。舱体打砂工序、底粉喷涂工序、面粉喷涂工序颗粒物有组织排放执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）中的“表1大气污染物有组织排放限值”中的“金属制品业”排放限值要求。固化工序颗粒物的有组织排放执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）中的“表1大气污染物有组织排放限值”中的“金属制品业”排放限值要求。固化工序二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）中的“表2工业炉窑有害污染物排放限值”标准要求（严格50%执行）同时执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的有关规定。烟气黑度有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）5.1小节规定。固化工序非甲烷总烃排放执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）中的“表1大气污染物有组织排放限值”中的“金属制品业”排放限值要求。
厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）中的“表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值”中的标准要求。厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的“表2新污染源大气污染物排放限值”标准要求。

2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，同时满足公司与石家庄高新污水处理服务有限公司(石家庄高新第一污水处理厂)签订的协议标准。

3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。

1、焊接工序产生的废气经“焊接区顶部均匀负压抽风收集+滤筒除尘器”处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。舱体打砂工序产生的废气经“喷砂房微负压收集+旋风+滤筒除 尘”处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。底粉喷涂工序产生的废气经“喷粉房1#密闭收集+大旋风分离器1+附膜滤芯过滤1”处理，通过1根15m高排气筒（DA003）排放。面粉喷涂工序产生的废气“喷粉房2#密闭收集+大旋风分离器2+附膜滤芯过滤2”处理，通过1根15m高排气筒（DA004）排放。固化工序产生的废气经“烘干房负压收集+喷淋塔+干式过滤+活性炭浓缩吸附脱附+催化燃烧”处理，通过1根15m高排气筒 （DA005）排放。下料工序产生的废气经“侧吸装置+焊烟净化器”处理后无组织排放。

2、职工盥洗废水经厂区内化粪池处理后，经市政污水管网排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新区第一污水处理厂）进一步处理。

3、运营期主要噪声源为瓦楞机、瓦楞组焊机、风机等 112 台/套噪声设备。采取采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等降噪措施。

4、废金属边角料、下料粉尘、废焊接材料、焊接粉尘、废喷砂材料、打砂粉尘、边角料、废包装材料暂存于一般固废暂存间内，分类收集后外售处理。废滤筒、暂存于一般固废暂存间内，分类收集后由有资质单位回收。废覆膜滤芯、喷淋塔废液、废过滤介质、废活性炭、废催化剂、废聚氨酯发泡胶桶、废密封胶桶、废润滑油桶、废含油抹布分别收集至专用密闭容器后暂存于厂区内危险废物暂存间内，定期交由具有相关危险废物处置资质单位处置。
