	审批意见：                        石高审循化环表〔2026〕10号
经研究，同意河北循化新能源有限公司循化综合能源站项目建设，批复如下：

一、项目位于石家庄高新区循环化工园区，站区中心坐标：(E114°41′54.960″，N37°58′48.450″)；管线坐标：起点(E114°41'9.532"，N37°58'15.227")；终点(E114°41'52.922"，N37°58'47.393")。项目站区地块东、北侧均为绿地，西侧为宽亭大街，南侧为初心公园。项目总投资7510.96万元，其中环保投资36.5万元。项目分两期建设：一期建设氢气压缩机3台、加氢机3台、氢气缓冲罐1台、储氢瓶组1套及相关配套设备设施，LNG撬装设备一套、60m3立式LNG储罐1座、加气机2台及相关配套设施等，同时配套建设输氢管道1条、站房1座、罩棚1座以及给排水、供配电等公用工程设施，建筑面积约1048平方米。二期建设辅房1座，智能分体式充电系统4套(包含480kW主机2套，960kW主机2套)及相关配套设施等，同时配套建设给排水、供配电等公用工程设施，建筑面积约1152平方米。

二、该项目主要环境保护措施如下：

1.废水。职工生活污水经化粪池预处理后经总排口排至石家庄良村南污水处理厂进一步处理。总排口水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足石家庄良村南污水处理厂进水水质要求。
2.废气。储罐产生的无组织非甲烷总烃通过EAG加热器加热后由1根10.25米高放空管以无组织形式排放。加强环境保护管理，采取有效措施减少无组织排放。无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准要求。
3.噪声。主要噪声源为生产设备等。通过选用低噪声设备、基础减振等措施达标排放。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.固体废物。职工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。生活垃圾执行《中华人民共和国生态环境法典》要求。

其他环境保护措施要严格按照环境影响报告表中的内容落实，确保各种污染物长期稳定达标排放。

三、严格按照报告表内容落实污染物总量控制相关要求。本项目主要污染物排放总量控制指标为：COD 0.007t/a，NH3-N 0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a。
四、加强施工期环保管理工作，合理安排工期，采取有效措施，避免和缓解项目建设对周围环境造成的各种影响。

五、严格落实环境风险专项评价提出的各项风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并备案。

六、项目建设必须严格执行“三同时”制度；按照相关要求进行建设项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

七、本项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

八、该项目“三同时”监管和日常环保监督管理工作由石家庄高新技术产业开发区生态环境局负责。
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