拟批准石家庄名方加油站有限公司方亿能源加油站建设项目环评文件基本情况
    
1、 基本情况
石家庄名方加油站有限公司方亿能源加油站建设项目位于石家庄高新区泰山大街以东、槐安东路以北。项目总投资2800万元，其中环保投资14万元。项目主要建设内容：本项目总占地 2673.64m2，建筑面积约610.64m2，其中包括新建站房，加油罩棚，配备加油机4台，其中3台4枪汽油加油机，1台4枪汽油、柴油加油机。新建埋地双层储油罐4座，其中2座50m3汽油罐、1座25m3汽油罐、1座50m3柴油罐，配套建设1台洗车机。加油管道、卸油管道、油气回收管道等安装，消防及站区电气线路设施，照明设施及排水系统安装，站区地面硬化及绿化，减速带和地面标识划线等其他工程。
2、 污染物排放执行标准
施工期
1、 施工期扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值要求。
2、 施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中排放限值要求。
3、 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准规定。生活垃圾执行《中华人民共和国生态环境法典》第二编第六分编第二十一章“生活垃圾污染防治”相关规定执行。
运营期
1、厂界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》(DB13/6081-2025)中加油站企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）中表2厂区内VOCs无组织排放限值；油气处理装置油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》(DB13/6081-2025)油气处理装置排放限值。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准同时满足石家庄高新污水处理服务有限公司(石家庄高新第一污水处理厂)进水水质协议标准要求。
3、东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
施工期
1、施工工地周边均设置施工围挡，裸露土方和细颗粒建筑材料均采取苫盖措施。施工工地出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施。施工工地出入口、场内施工道路、材料加工堆放区使用混凝土硬化。合理控制施工进度，配备足够的洒水、喷雾等降尘设施，土方施工过程中，及时跟进抑尘措施。建筑材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车。建筑垃圾等废弃物料采用专用运输车辆，车辆应按照批准的路线和时间进行建筑垃圾的运输。施工场地应设置扬尘监测点。施工现场出现四级及以上的大风天气时禁止进行土方施工。
2、施工废水经沉淀池沉淀后全部用于厂区泼洒抑尘，施工人员生活污水用于厂区内泼洒抑尘。
3、施工单位应合理安排施工时间。施工布置时将噪声源强较高的施工设备远离周边敏感点。运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输，尽量避开居民点和环境敏感点，车辆进出现场时应减速、禁鸣。项目四周设置围挡。
4、施工过程中产生的建筑垃圾按要求送至指定地点统一处置。生活垃圾由环卫部门统一送至垃圾填埋场。
运营期
1、汽油卸油采用一次油气回收技术；汽油加油采用二次油气回收；汽油储罐采用三次油气回收即储罐油气回收装置，油气经“冷凝+膜分离”液化回流至储油罐，未被冷凝处理的油气后通过5m高排气口排放。
2、洗车废水经一体式循环水处理设备处理后循环使用，半年排放一次，排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）。
3、运营期噪声噪声污染源主要为洗车机、加油机等运转时产生的噪。选用低噪声设备、加装基础减振、设置减速带，加强出入机动车管理，风机加隔声罩等措施。
4、 [bookmark: _GoBack]絮凝剂废包装收集后外售。含油废抹布统一收集后暂存危废间，委托有资质单位处置。废清洗剂桶暂存危废间，委托有资质处置。净水剂废包装、废过滤材料，暂存危废间，委托有资质处置。含油污泥暂存危废间，委托有资质处置。油气回收装置废膜暂存危废间，委托有资质处置。清罐油泥暂存危废间，委托有资质处置。

