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1、 基本情况
安迪克森医药科技河北有限公司医药研发实验室改建项目位于石家庄高新区太行南大街769号京石协作创新示范园201#厂房A6栋301号房屋。项目总投资200万元，其中环保投资20万元。项目主要建设内容：利用现有厂房进行改建，不新增占地，在现有设备及仪器部分淘汰的基础上，新增通风橱、旋转蒸发仪、搅拌器。玻璃反应器、干燥箱、高效液相色谱仪等实验及分析仪器，更新平面布局，同步优化环保治理设施。项目建成后主要进行医药研发，技术服务及工艺优化等实验。
污染物排放执行标准
1、有组织废气中非甲烷总烃、甲醇及丙酮执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“医药制造-药物研发机构”大气污染物浓度限值；TVOC执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
无组织中甲醇、丙酮执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表3企业边界挥发性有机物浓度限值；厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2特别排放限值；厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及石家庄高新污水处理服务有限公司(石家庄高新第一污水处理厂)污水排放协议中标准要求。
3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、区域一（研发1室、研发2室、药品室/柜、危废间、分析1室、分析2室、分析3室）废气分别经集气罩/通风室/通风橱收集，由通风管道引至1套二级活性炭吸附设备处理，通过1根30m高排气筒（DA001）排放。区域二（研发3室、研发4室、药品柜）废气分别经集气罩/通风橱收集，由通风管道引至1套二级活性炭吸附设备处理，通过1根30m高排气筒（DA002）排放。
2、实验过程废液和前两次实验器材清洗废水作为危废处置。水浴加热排水、抽真空设备排水、实验器材清洗废水（除前两次实验器材清洗废水）、间接冷却排水排入京石协作创新示范园污水处理站（采用“水解酸化+A/O+絮凝沉淀+消毒”处理工艺，设计处理规模90m3/d）处理，再与经京石协作创新示范园化粪池处理的生活污水一并通过市政污水管网排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新区第一污水处理厂）进一步处理。
3、运营期噪声主要来自实验设备、泵和风机等设备噪声。采取选用低噪声设备、基础减振、合理布局、加强设备保养与维护等措施。
4、为沾染药剂的废包装收集后外售。前两次清洗废水、实验废液、沾染药剂的废包装、废过滤材料及废滤渣、废活性炭、其他沾染药剂的废物暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。


