拟批准天俱时工程科技集团有限公司研发实验室项目环评文件基本情况
    
1、 基本情况
天俱时工程科技集团有限公司研发实验室项目位于石家庄高新区郄马路321号京津冀协同创新示范园二期园内204#厂房(B7栋)501号。项目总投资190万元，其中环保投资15万元。项目主要建设内容：对租用现有厂房进行装修及改造，购置通风橱、玻璃反应器、鼓风干燥箱、气相色谱仪等实验及分析仪器，建设研发实验室，主要进行化学合成类材料的研发试验等。
2、 污染物排放执行标准
1、有组织废气中非甲烷总烃、苯系物（甲苯、二甲苯）执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表 1“其他工业行业”大气污染物浓度限值；甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 
无组织废气中非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排 放控制标准》（DB13/2322-2025 ）表2中污染物浓度限值及 《大 气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；甲苯、二甲苯、甲醇执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表3企业边界挥发性有机物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及石家庄高新污水处理服务有限公司(石家庄高新第一污水处理厂)污水排放协议中标准要求。
3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、本项目废气主要为药品柜废气、危废间废气、实验过程及分析过程产生的挥发性废气，通风橱区域废气经通风橱收集，由通风管道引至1套二级活性炭吸附设备，其他区域（集气罩、危废间、药品柜等）废气分别经集气罩/管道收集，由通风管道引至1套二级活性炭吸附设备，2套二级活性炭吸附设备共用1根38米高排气筒（DA001）排放。
2、实验过程废液和前两遍实验器材清洗废水作为危废处置。生活污水、纯水制备废水、水浴废水、抽真空设备废水、实验器材清洗废水（除前两次清洗废水）、间接冷却排水排入京津冀协作创新示范园二期污水处理站（采用“水解酸化+A2/O生化处理+MBR”处理工艺，设计处理规模90m3/d）处理，最后经市政管网排入石家庄高新污水处理服务有限公司(石家庄高新第一污水处理厂)进一步处理。
3、运营期噪声噪声污染源主要自实验设备、泵和风机等设备噪声。选用低噪声设备、基础减振、合理布局、加强设备维护、保养等措施。
4、 [bookmark: _GoBack]未沾染药剂的废包装、纯水制备设备废过滤材料及反渗透膜暂存于一般固体废物暂存区，收集后外售处理。实验器材前两次清洗废水、实验废液、沾染药剂的废包装、废过滤材料及废滤渣、废活性炭、废样品以及其他沾染药剂的废物暂存于危废间，委托危险废物资质单位处置。

