拟批准河北斯迈特医疗器械有限公司
新建年产3000万支采血管项目环评文件
基本情况
    
1、 基本情况
河北斯迈特医疗器械有限公司新建年产3000万支采血管项目位于石家庄高新区太行南大街769号京石协作创新示范园园内201#厂房A8 （506）号。项目总投资300万元，其中环保投资15万元。项目主要建设内容：利用现有厂房进行建设，建设生产车间、库房、实验室、办公区等配套及辅助设施，购置采血管自动生产线、塑帽胶塞复合机、加胶机、离心机、封切热收缩线等生产设备及辅助设施。项目建成后，年产3000万支采血管。
2、 污染物排放执行标准
1、有组织废气中非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排 放控制标准》（DB13/2322-2025）表1“其他工业行业”大气污染物浓度限值。无组织废气中厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2特别排放限值。厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄高新污水处理服务有限公司(石家庄高新第一污水处理厂)污水排放协议中标准要求。
3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、添加剂烘干废气、包装废气、酒精消毒液配制废气及危废间废气分别经集气罩/集气管道收集，由通风管道引至1套二级活性炭吸附设备处理，通过1根28米高排气筒（DA001）排放。
2、纯水制备废水、工作服清洗废水、高压蒸汽灭菌锅废水、采血管清洗废水排入京石协作创新示范园污水处理站（采用“水解酸化+A/O+絮凝沉淀+消毒”处理工艺，设计处理规模90m3/d）处理，再与经京石协作创新示范园化粪池处理的生活污水）一并通过市政管网排入石家庄高新污水处理服务有限公司(石家庄高新第一污水处理厂)进一步处理。
3、运营期噪声噪声污染源主要来自生产设备、泵和风机等设备噪声。采取选用低噪声设备、基础减振、合理布局、 加强设备维护、保养等措施。
4、 [bookmark: _GoBack]热封膜边角料、原料抽检样品（未沾染添加剂）、未沾染添加剂的废包装、贴标废纸暂存于储物间中设置的一般固体废物暂存区，收集后外售处理。产品检验废弃品、废培养皿、沾染添加剂的废包装、废紫外线灯管、废活性炭、其他沾染添加剂的废弃物及废空调滤网暂存于危废间，委托危险废物资质单位处置。

